PRZEDMIAR

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | Malowanie klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego |
| ADRES INWESTYCJI: | Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie |
| NAZWA INWESTORA: | Powiat Świecki |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maciej Lipiński

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Data opracowania

26.05.2021

Tabela elementów scalonych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem |
|  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

***Słownie: zero i 00/100zł***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| **OBMIAR:** |
| **1** |  | **Klatki schodowe** |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  | Parter | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 2 d.1 | KNR AT-05 1659-02 | Rusztowania | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **2,000** |
| 3 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 \* 0,15 | m2 | 61,594 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **61,594** |
| 4 d.1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 \* 0,20 | m2 | 48,697 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **48,697** |
| 5 d.1 | NNRNKB202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 | m2 | 410,625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **410,625** |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | (3,17 \* 2,61 + 2,85 \* 1,5 + 2,5 \* 3,17 + 3,66 \* 1,5 + 2,5 \* 3,2 + 3,4 \* 1,5 + 2,5 \* 3,2 + 3,4 \* 1,5 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,5 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,2 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,2 + 3,2 \* 2,5 + 3,2 \* 7,6) \* 2 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | (1,0 \* (2,3 + 2,3 + 3,2) + 3,0 \* (5,0 + 0,65 + 2,35 + 0,65 + 1,9) + 5,3 \* 1,0 + 2,0 \* 3,01 + 2,0 \* (2,3 + 2,3 + 3,2) \* 4 + 1,7 \* 3,45 \* 4 + 2,0 \* (2,3 + 3,2 + 2,45) + 1,7 \* 2,85 + 1,75 \* (2,8 + 3,2 + 3,0) + 1,0 \* 2,6 + 2,0 \* (2,1 + 3,22 + 2,6) + 2,75 \* 1,75 \* 0,5 + 1,1 \* (3,05 + 3,15 + 2,62 + 1,49)) \* 2 | m2 | 410,625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **410,625** |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| **OBMIAR:** |
| **1** |  | **Klatki schodowe** |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  | Parter | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 2 d.1 | KNR AT-05 1659-02 | Rusztowania | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **2,000** |
| 3 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 \* 0,15 | m2 | 61,594 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **61,594** |
| 4 d.1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 \* 0,20 | m2 | 48,697 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **48,697** |
| 5 d.1 | NNRNKB202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 | m2 | 410,625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **410,625** |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | (3,17 \* 2,61 + 2,85 \* 1,5 + 2,5 \* 3,17 + 3,66 \* 1,5 + 2,5 \* 3,2 + 3,4 \* 1,5 + 2,5 \* 3,2 + 3,4 \* 1,5 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,5 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,2 + 3,2 \* 2,5 + 3,4 \* 1,2 + 3,2 \* 2,5 + 3,2 \* 7,6) \* 2 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | (1,0 \* (2,3 + 2,3 + 3,2) + 3,0 \* (5,0 + 0,65 + 2,35 + 0,65 + 1,9) + 5,3 \* 1,0 + 2,0 \* 3,01 + 2,0 \* (2,3 + 2,3 + 3,2) \* 4 + 1,7 \* 3,45 \* 4 + 2,0 \* (2,3 + 3,2 + 2,45) + 1,7 \* 2,85 + 1,75 \* (2,8 + 3,2 + 3,0) + 1,0 \* 2,6 + 2,0 \* (2,1 + 3,22 + 2,6) + 2,75 \* 1,75 \* 0,5 + 1,1 \* (3,05 + 3,15 + 2,62 + 1,49)) \* 2 | m2 | 410,625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **410,625** |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 243,487 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **243,487** |

Zestawienie robocizny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | |j.m. 1 | Ilość | | Cena jedn. | Wartość |
| Zestawienie materiałów |
| L P. | Nazwa | j.m. | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartoś ć | Grup a Kz | D os ta w ca | Cena dostawcy | Waluta dostawcy | Rab at zast osow any | Rabat maksy malny |
| Zestawienie sprzętu |
| \_Lp\_I  | Nazwa | j.m. 1 | Ilość | Cena jedn. | Wartość |

Spis treści

Strona Tytułowa 1

Tabela elementów scalonych 2

Obmiar 3

1 Klatki schodowe 3

1 Klatki schodowe 4

Zestawienie robocizny 5

Zestawienie materiałów 5

Zestawienie sprzętu 5

[Spis treści 6](#bookmark45)